insmod hi_media.ko
insmod hi_mmz.ko
insmod hi_common.ko
insmod hi_pdm.ko
insmod hi_pq.ko
insmod hi_cipher.ko
insmod hi_hdmi.ko
insmod hi_vou.ko
insmod hi_gpio.ko
insmod hi_gpio_i2c.ko i2cmode=2
insmod hi_i2c.ko
insmod hi_tde.ko
insmod hi_otp.ko
insmod hi_demux.ko
insmod hi_adec.ko
insmod hi_vfmw.ko
insmod hi_vpss.ko
insmod hi_vdec.ko
insmod hi_adsp.ko
insmod hi_aiao.ko
insmod hi_sync.ko
insmod hi_pvr.ko
insmod hi_mce.ko
insmod hi_tuner.ko
# About hi_fb:
#  For 1920*1080, triple buffer, ARGB8888 format, use:
#  insmod hi_fb.ko video="hi_fb:vram0_size:16200,vram4_size:2430"
#  For 1280*720, use:
#  insmod hi_fb.ko video="hi_fb:vram0_size:7200,vram2_size:2430"
#  Insmod hi_fb.ko with no args will use defaule value,The defaule value is set by cfg.mak.
#  vram0 is memory size for HD and vram4 is for SD0. The size is calculated as below:
#  vram0_size = (1920*1080*4*2/1024)KB; vram4_size = (720*576*2*2/1024)KB
#  insmod hi_fb.ko
insmod hi_fb.ko video="hi_fb:vram0_size:16200"
insmod mali.ko
insmod hi_dbe.ko
insmod hi_ir.ko
insmod hi_jpeg.ko
insmod hi_jpge.ko
insmod hi_png.ko
insmod hi_advca.ko
insmod hi_venc.ko
insmod hi_aenc.ko
insmod hi_keyled.ko
insmod hi_sci.ko
insmod hi_vi.ko
insmod hi_pmoc.ko
insmod ./usb/ehci-platform.ko
insmod ./usb/ohci-platform.ko
insmod ./usb/xhci-plat-hcd.ko
insmod ./sata/libahci.ko
insmod ./sata/libahci_platform.ko
insmod ./sata/ahci_platform.ko
insmod tntfs.ko
insmod fusion.ko
insmod ./xx/alpu-c.ko
insmod ./xx/8192du.ko
insmod ./xx/ch6001drv.ko
echo 2097152 > /proc/sys/net/core/rmem_max
echo 6 > /proc/sys/vm/dirty_ratio
echo 1 > /proc/sys/vm/overcommit_memory
echo 8192 > /proc/sys/vm/min_free_kbytes
echo 1200000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
echo interactive > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
echo 200000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/interactive/timer_rate
